**ANEXO N°1**

**PRESENTACION DEL POSTULANTE**

**LICITACIÓN PÚBLICA ID30-14062024**

**“CAMBIO DE TECHUMBRES, CANALES, BAJADAS DE AGUA Y REPARACION DE ALEROS PARA INIA CARILLANCA”**

**DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL OFERENTE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre Representante Legal** |  |
| **RUN** |  |
| **Cargo** |  |
| **Razón Social** |  |
| **RUT** |  |
| **Dirección** |  |
| **Ciudad** |  |
| **Teléfono** |  |
| **Correo electrónico** |  |

**DATOS DEL CONTACTO DEL OFERENTE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre Contacto de la Licitación** |  |
| **Dirección** |  |
| **Ciudad** |  |
| **Teléfono** |  |
| **Celular** |  |
| **Correo electrónico** |  |

**ANEXO N°2**

**PROPUESTA TECNICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ID30-14062024**

**“CAMBIO DE TECHUMBRES, CANALES, BAJADAS DE AGUA Y REPARACION DE ALEROS PARA INIA CARILLANCA”**

**ANEXO N°3**

**OFERTA ECONOMICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA ID30-14062024**

**“CAMBIO DE TECHUMBRES, CANALES, BAJADAS DE AGUA Y REPARACION DE ALEROS PARA INIA CARILLANCA”**

|  |  |
| --- | --- |
| **CRITERIOS DE EVALUACIÓN** | **OFERTA** |
| Precio | *$ X.XXX (pesos chilenos)* |
| Plazo de entrega | *XX (días hábiles)* |
| Periodo de garantía | *XX (meses)* |
| Servicio Post-venta | *XX (días corridos)* |
| Años de Experiencia | *XX años* |

|  |
| --- |
| **PRESUPUESTO GLOBAL** |
| **PROPIETARIO: INIA CARILLANCA** |  |  |  |  |
| **RUT: 61.312.000-9** |  |  |  |  |
| **OBRA: CAMBIO TECHUMBRE PABELLON A, B Y D** |  |  |  |
| **DIRECCION: CAMINO CAJON VILCUN KM 10**  |  |  |  |  |
| **COMUNA: VILCUN. -** |  |
| **Nº** | **Descripción** | **Unidad** | **Cant.** | **P. Unitario** | **Total** |
| **A-** | **GENERALIDADES** |
| **B-** | **OBRAS PRELIMINARES PABELLON A, B y D.** |  |  |  |  |
| 1.- | Instalaciones Provisorias | Incluidos en GG.  |   |   |
| 1.2- | Energía Eléctrica | Incluidos en GG.  |   |   |
| 1.3- | Elementos de seguridad | Incluidos en GG.  |  |  |
| 2- | Extracción techumbre y hojalaterías existentes. | gl | 1 | 0 | 0 |
| 3- | Extracción de canales en mal estado | gl | 1 | 0 | 0 |
|   |   |   |   | **SUB-TOTAL** |  **$ -**  |
|  |  |  |  |  |  |
| **C-** | **OBRAS DE CONSTRUCCION** |  |  |  |  |
| **1-** | **TECHUMBRE PABELLON A** |   |   |   |   |
| 1.1 | Provisión e instalación de techumbre Zinc PV4, color verde follaje Anti condensante espesor 04mm. | m2 | 1.870,32 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Instalación de placa Osb 8mm bajo cubierta | m2 | 1.870,32 | 0 | 0 |
| **1.2-**  | **Hojalatería** |   |   | 0 |   |
| 1.2.1 | Reparación canales de agua. | gl | 1,00 | 0 | 0 |
| 1.2.2- | Pasadas en cubierta con Sombrero | gl | 1,00 | 0 | 0 |
| 1.2.3- | Sellos pasadas en cubiertas | gl | 1,00 | 0 | 0 |
| 1.2.4- | Reparaciones bajadas de aguas existentes de 75mm | gl | 1,00 | 0 | 0 |
| 1.2.5- | Forro tapacán desarrollo 15 cm | ml | 74,00 | 0 | 0 |
| 1.2.6- | Provisión e instalación de caballete 04mm verde. | ml | 160,40 | 0 | 0 |
| 1.2.7- | Cambio de permanitt ranurado, de 6mm en alero, | uni | 3,00 | 0 | 0 |
| 1.2.8- | Limpieza y extracción de excedentes de construcción | uni | 1,0 | 0 | 0 |
|   | **Total Neto A** |  **$ -**  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
| **D-** | **OBRAS DE CONSTRUCCION** |  |  |  |  |
| **2-** | **TECHUMBRE PABELLON B** |   |   |   |   |
| 2.1 | Provisión e instalación de techumbre Zinc PV4, color verde follaje Anti condensante espesor 04mm. | m2 | 1.350,00 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Instalación de placa Osb 8mm bajo cubierta | m2 | 1.350,00 | 0 | 0 |
| **2.2-**  | **Hojalatería** |   |   | 0 |   |
| 2.2.1 | Reparación canales existentes. | gl | 1,00 | 0 | 0 |
| 2.2.2- | Pasadas en cubierta con Sombrero | gl | 1,00 | 0 | 0 |
| 2.2.3- | Sellos pasadas en cubiertas | gl | 1,00 | 0 | 0 |
| 2.2.4- | Reparación de bajadas de agua. | ml | 6,00 | 0 | 0 |
| 2.2.5- | Forro tapacán desarrollo 15 cm | ml | 102,30 | 0 | 0 |
| 2.2.6- | Provisión e instalación de caballete 04mm verde. | ml | 160,40 | 0 | 0 |
| 2.2.7- | Limpieza y extracción de excedentes de construcción | uni | 1,0 | 0 | 0 |
|   | **Total Neto** |  **$ -**  |
|   |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |
| **E-** | **OBRAS DE CONSTRUCCION** |  |  |  |  |
| **3-** | **TECHUMBRE PABELLON D** |   |   |   |   |
| 3.1 | Provisión e instalación de techumbre Zinc PV4, color verde follaje Anti condensante espesor 04mm. | m2 | 1.320,00 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Instalación de placa Osb 8mm bajo cubierta | m2 | 1.320,00 | 0 | 0 |
| **3.2-**  | **Hojalatería** |   |   | 0 |   |
| 3.2.1 | Cambio canales de aguas existentes, ancho 24 cm. Se confeccionarán a 30 cm de ancho. (solo pabellón, no techos laterales.) | ml | 120,00 | 0 | 0 |
| 3.2.2- | Pasadas en cubierta con Sombrero | gl | 1,00 | 0 | 0 |
| 3.2.3- | Sellos pasadas en cubiertas | gl | 1,00 | 0 | 0 |
| 3.2.4- | Bajadas de agua en PVC 110mm. | ml | 52,00 | 0 | 0 |
| 3.2.5- | Forro tapacán desarrollo 15 cm | ml | 130,00 | 0 | 0 |
| 3.2.6- | Provisión e instalación de caballete 04mm verde. | ml | 76,00 | 0 | 0 |
| 3.2.7- | Anticorrosivo en aleros metálicos, color rojo. | m2 | 45,00 | 0 | 0 |
| 3.2.8- | Limpieza y extracción de excedentes de construcción | uni | 1,0 | 0 | 0 |
|   | **Total Neto** |  **$ -**  |
|  |  |  |   | **Total, A+B+D** |  **$ -**  |
|  |  |  |  | 19% |  $ -  |
|  |  |  |  | **Total**  |  **$ -**  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |